## Proef 15: De stroomsterkte in een serieschakeling (20 min)

## Inleiding

Met een stroommeter kun je de stroomsterkte in een serieschakeling meten. Je kunt de stroom daarbij op verschillende plaatsen meten: tussen de spanningsbron en het eerste schakelonderdeel, tussen de schakelonderdelen in en na het laatste schakelonderdeel.

Bekijk de video over stroomsterkte:

#### Doel

Je gaat onderzoeken welke regel er geldt voor de stroomsterkte in een serieschakeling.

#### Nodig

1. spanningsbron

2. twee lampjes in fittingen

3. vijf snoeren

4. stroommeter

5. schakelaar

#### Uitvoeren en uitwerken

– Je gaat zometeen een serieschakeling maken van twee lampjes en een stroommeter.

1 Teken het schakelschema van deze schakeling.

– Laat je docent het schakelschema controleren. Bouw daarna de schakeling.

– Stel de spanningsbron in op de juiste spanning.

– Lees de stroomsterkte af. Gebruik eerst het grootste meetbereik van de stroommeter. Schakel daarna indien mogelijk over op een kleiner meetbereik.

– Meet de stroomsterkte drie keer: voor lampje 1, tussen lampje 1 en lampje 2 en na lampje 2.

2 Noteer de meetresultaten in je schrift. Vergeet de eenheid niet.

3 Welke regel geldt er voor de stroomsterkte in een serieschakeling?