## Proef 17: De stroomsterkte in een parallelschakeling (20 min)

## Inleiding

Met een stroommeter kun je de stroomsterkte in een parallelschakeling meten. Je kunt de stroom daarbij op verschillende plaatsen meten: in de vertakkingen en in de niet-vertakte delen van de schakeling.

Bekijk de video over stroomsterkte:

#### Doel

Je gaat onderzoeken welke regel er geldt voor de stroomsterktes in een parallelschakeling.

#### Nodig

1. spanningsbron

2. twee lampjes in fittingen

3. zes snoeren

4. stroommeter

5. schakelaar

#### Uitvoeren en uitwerken

– In figuur 45 staat een parallelschakeling waarin op vier plaatsen een stroommeter getekend is. Bij deze proef ga je de stroomsterktes op deze vier plaatsen meten.

1 Wat denk je: welk verband bestaat er tussen de stroomsterktes die je op deze vier plaatsen kunt meten?

– Bouw de schakeling van figuur 45. Sluit de stroommeter aan op plaats 1.

– Stel de spanningsbron in op de juiste spanning.

– Lees de stroomsterkte af. Gebruik eerst het grootste meetbereik van de stroommeter. Schakel daarna indien mogelijk over op een kleiner meetbereik.

figuur 45 de schakeling van proef 17

2 Hoe groot is de stroomsterkte op plaats 1?

– Verander de schakeling door de stroommeter op plaats 2 aan te sluiten.

– Meet de stroomsterkte op plaats 2 zo nauwkeurig mogelijk.

3 Hoe groot is de stroomsterkte op plaats 2?

– Meet vervolgens ook de stroomsterkte op plaats 3 en plaats 4.

4 Hoe groot is de stroomsterkte op plaats 3 en 4?

5 Kijk nog eens naar de voorspellingen die je bij vraag 1 hebt gedaan. Klopten je voorspellingen?

6 Welke regel geldt er voor de stroomsterktes in een parallelschakeling?