## Proef 16: De spanning in een serieschakeling (20 min)

## Inleiding

Met een spanningsmeter kun je de spanningen in een serieschakeling meten: over elk schakelonderdeel afzonderlijk, en over alle schakelonderdelen samen.

Bekijk de video over spanning:

#### Doel

Je gaat onderzoeken welke regel er geldt voor de spanningen in een serieschakeling.

#### Nodig

1. spanningsbron

2. twee lampjes in fittingen

3. vijf snoeren

4. spanningsmeter

#### Uitvoeren en uitwerken

De spanning over lampje 1

– Maak de schakeling van figuur 44a.

– Stel de spanningsbron in op de juiste spanning.

– Lees de spanning af. Gebruik eerst het grootste meetbereik van de spanningsmeter. Schakel daarna, indien mogelijk over op een kleiner meetbereik.

figuur 44 de drie schakelingen van proef

1 Neem over en vul in.
De spanning over lampje 1 = …………….. V.

De spanning over lampje 2

– Maak de schakeling van figuur 44b.

– Lees de spanning af.

2 Neem over en vul in.
De spanning over lampje 2 = …………….. V.

De spanning over beide lampjes samen

– Maak de schakeling van figuur 44c.

– Lees de spanning af.

3 Neem over en vul in.
De spanning over lampje 1 en 2 samen = …………….. V.

4 Vergelijk de spanning van de spanningsbron met de spanningen die jij gemeten hebt.
Wat valt je op?

5 Welke regel geldt er voor de spanningen in een serieschakeling?