# De weatherfax

Ondanks alle moderne internetmogelijkheden is het nog steeds verplicht om een weatherfax aan boord te hebben.

Via walstations ontvangt het via radiofrequenties op de korte- en langegolf weerberichten die geprint worden op hittegevoelig papier.
De stations die het uitzenden en hun frequenties alsook de tijden in UTC waarop ze uitzenden zijn te vinden in de ALRS.
Belangrijk is het instellen van de snelheid van het papier en in combinatie met de stylussnelheid

De stylus (brandertje) moet op het juiste moment inbranden op het papier.
Het papier zal dus met de juiste snelheid door het apparaat moeten gaan en de stylus zal met de juiste snelheid over dat papier moeten gaan.

Papiersnelheid te laag: stylus brand meerdere keren op dezelfde plek in.
Stylussnelheid te hoog en/of papiersnelheid te laag.:brandt constant in.

En dan zijn we niet blij als er een dergelijk plaatje uit komt.