**STAPPENPLAN GEAARDE STEKKER**

1. **Het witte snoer op 35 mm heel voorzichtig met een stanleymes rondom insnijden. Pas op dat je de binnendraden niet insnijdt.**
2. **De witte buitenant eraf schuiven.**
3. **A. De 3 gekleurde draden 6 mm strippen**

**3B. De losse koperdraadjes in elkaar draaien**

**4-5. De stekker opendraaien en de pennen eruit halen.**

**6. Eén schroef van de trekontlasting (klem) eruit, andere schroefjes alleen los.**

**7. Schroefjes van de pen zover opendraaien dat het gaatje helemaal open is. Dan de draad in de pen steken en vastdraaien.**

**8. De draad moet goed in de pen zitten. Er mag geen koper te zien zijn.**

**9. De randaarde (groen-geel) een beetje vas draaien**

**10-11-12. De pennen en draden goed in de stekker leggen.**

**De randaarde goed vast draaien**

**Trekontlasting (klem) over snoer, schroefjes los erin draaien**

**13-14. Beide schroeven om en om vastdraaien**

**Nu eerst de stekker door de docent laten controleren**

**15. Schroef vastdraaien (niet te vast!)**