## 2.1 Starten en proefdraaien

Bedrijfsklaar maken bosmaaier

#### Opdracht A: Bedrijfsklaar maken bosmaaier

1. Lees de theorie.
2. Volg de aanwijzingen in de opdracht.

Werkwijze:

- Duw, met niet te grote druk (buigen), de bosmaaier met de voet of knie tegen de grond;
- Zorg dat het maai- of zaaggarnituur vrij van de grond ligt;
- Zet de stopknop op ‘aan’;
- Sluit de choke-klep (uittrekken) en zet de gashendel is de startgaspositie (soms gecombineerd met de choke);
- Trek het starterkoord zover uit dat er weerstand gevoeld wordt;
- Trek nu met een krachtige ruk de motor door zijn compressie;
- Laat het koord onder geleiding terugkomen;
- Herhaal deze startbehandeling totdat de bosmaaier even loopt;
- Open de choke-klep (indrukken) en start opnieuw;
- Als de bosmaaier aanslaat, wordt de startgaspositie automatisch ontgrendeld door even gas te geven;
- Laat nu de bosmaaier door het geven van gasstoten op temperatuur komen.

Als de bosmaaier op bedrijfstemperatuur is gekomen dient:

- Het maai- of zaaggarnituur bij een stationair toerental stil te staan;
- Bij het gas geven moet de overgang van stationair naar volle toeren vloeiend verlopen;
- Het volle toerental kan in feite het beste worden gecontroleerd tijdens het werk.

Video 4: Starten en proefdraaien