## 2.6.3 Vetpeil in de maaikop

De maaikop dient voor de helft gevuld te zijn met speciaal hittebestendig vet (afb. 9). Let op: te veel vet kan leiden tot een te hoge druk in de maaikop, waardoor de keerring (afdichtingsring) kapot gaat!

Het vetpeil dient dagelijks gecontroleerd te worden.

####

#### Opdracht B: Onderhoud bosmaaier

1. Lees de theorie.
2. Volg de aanwijzingen in de opdracht.

Onderhoud bosmaaier

####

#### Opdracht C: Afstellen draagstel bosmaaier

1. Lees de theorie.
2. Volg de aanwijzingen in de opdracht.

Afstellen draagstel bosmaaier