## Les 2 - praktische opdracht

1. Meteen aan het werk

Bepaal of voor onderstaande situatie een groepszekering van 16A voldoende is.

1. Ptot = 4000 W
2. Ptot = 3000 W
3. Ptot = 3,5 kW
4. P1 = 1700 W, P2 = 1000 W
5. P1 = 1000 W, P2 = 1200 W, P3= 1400 W
6. P1 = 2 kW, P2 = 200 W, P3 = 2300 W
7. P1 = 0,6 kW , P2 = 0,7 kW, P3 = 1,7 kW
8. P1 = 0,04 MW, P2 = 300 W, P3 = 0,2 kW

2. Lees onderstaande praktische opdracht door en stel indien nodig vragen

Praktische Opdracht Periode 2