## Grind

Bij de dakranden en rondom dakramen wordt een grindstrook gebruikt. Reden hiervoor is dat overtollig water snel kan worden afgevoerd naar de regengoot. De minimale breedte van deze grindstrook is 20 centimeter en er wordt een minstens 5 cm dikke laag gestort.Om te voorkomen dat het grind over loopt in de sedummatten wordt een aluminium profiel geplaatst. Zie foto's.

Gebruik grof grind. 32 mm groot. Reden is dat vogels kleinere korrels kunnen pakken met hun snavel en van het dak kunnen gooien.