## § 3 Geluidssterkte

Hele harde geluiden hoor je niet alleen, je voelt ze soms ook. Het geluid in een disco of bij een concert staat soms zo hard dat vooral de lage tonen doordreunen tot in je maag.

Als je een stemvork aanslaat gaan de benen trillen, hoe harder je een stemvork aanslaat, hoe heviger de benen van de stemvork gaan trillen. De drukverschillen in de omringende lucht worden dan ook groter. Daardoor klinkt het geluid harder.

Stemvork

Je kunt met een oscilloscoop die drukverschillen meten. hieronder zie je 2 verschillende trillingen de afstand tussen het midden en de hoogste stand wordt de amplitude van de trillingen genoemd.

De amplitude van een hard geluid is groter dan de amplitude van een zacht geluid.

De decibelschaal

Hoe hard een geluid is (of de sterkte van het geluid) kun je meten in decibel. Dit kort je af als dB. Het apparaat waarmee je de geluidssterkte meet, wordt een decibelmeter genoemd.

Decibelmeter

In de tabel hieronder zie je wat de geluidsterkte in verschillende situaties is.

In de tabel zien we dat een boormachine een geluidssterkte heeft van 120 dB, maar wat nou als we twee boormachines naast elkaar aanzetten ? wordt de geluidssterkte dat 240 dB?

Het antwoord hierop is nee, als de geluidsbron 2 keer zo hard wordt dan komt er 3 dB bij.

Een voorbeeld

1 boormachine | 120 dB
2 boormachine's | 123 dB
3 boormachine's | 126 dB

Dus als een geluidsbron verdubbeld wordt de geluidssterkte niet 2 keer zo groot maar komt er 3 dB bij.