## 2.2 Het uittrekken van ontwerptekening

Ontwerptekening
Meestal, vooral bij de grotere tuinen, is er een ontwerptekening gemaakt. Het tot stand komen van een ontwerp is een proces op zichzelf. De wensen van de opdrachtgever worden door de ontwerper vertaald naar een ontwerp. Eerst wordt er een schetsontwerp gemaakt en tenslotte een definitief ontwerp. Probeer om tijdens het ontwerp rekening te houden met de omgeving. Past het ontwerp in het omliggende landschap? Of staan er bij de buren al zo veel bomen, zo dat er geen of minder ruimte is voor bomen in je ontwerp?
Een ontwerptekening is een tekening met plattegrond, meestal aangevuld met doorsneden, aanzichten en perspectieven, waarop het ontwerpplan is afgebeeld.
Op deze tekening staan veel gegevens die voor de uitvoering van belang zijn, zoals:

- Schaal, de verhouding waarin de tekening tot de werkelijkheid staat;
- De Noordpijl, zodat je weet welke gedeelten zon of schaduw krijgen. Een geheugensteuntje: De zon komt Op in het Oosten, De meeste Zon op het Zuiden, gaat Weer onder in het Westen en schijnt Niet in het Noorden. Een tip: via google earth kun je het object opzoeken. De bovenkant van de map is het noorden....
- Stempel, waarin o.a. gegevens over opdrachtgever en werk;
- Legenda, een lijst die aangeeft wa tde symbolen betekenen;
- Hoogteverschillen;
- Dode materialen, zoals bestrating, schutting, vijver, vlonders en muurtjes. Deze onderdelen zijn soms verder uitgewerkt in detail¬tekeningen;
- Beplanting, de invulling van deze beplanting is verder uitgewerkt op een beplantingsplan.

Loop bij het lezen als het ware door de tuin heen. Op deze wijze kom je alle elementen die uitgevoerd moeten worden tegen.

Een kadasterkaart en andere tekeningen kunnen ook van nut zijn, omdat hiermee een totaalbeeld van het object en zijn omgeving verkregen kan worden. Hierop kun je bijvoorbeeld zien hoe de bereikbaarheid van het object is in verband met de aanvoer van materialen e.d.

Matenplan
In sommige gevallen is er van de ontwerptekening een matenpian of uitzettekening gemaakt. Hiermee kan later in het veld gewerkt worden. Omdat op deze tekening de meetcijfers vermeld staan kan je de hoeveelheden direct berekenen. Dit is nauwkeuriger dan met een schaallat de maten uitpassen van een ontwerp, hierdoor kunnen vooral bij een grote schaal meet-onnauwkeurigheden voorkomen worden. Van een matenpian kan je hoeveelheden, m1 en m2, halen die voor de inventarisatie belangrijk zijn.

Een uitzettekening ofmatenplan is een tekening met plattegrond waarop de belangrijkste lijnen, punten en hoogten van het ontwerp, alsmede de afstanden van onderdelen tot deze lijnen of punten, zijn aangegeven.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat op de oorspronkelijke ontwerptekening maten gezet zijn, zowel voor het uitzetten als nu voor de werkvoorbereiding.

Lijst objectgegevens
Voordatje de arbeid kan gaan begroten is het erg handig om een lijst te hebben met de gegevens van het aan te leggen object. Hiervoor gebruikje het object gegevensformulier.

Verwerkingsopdracht 2:
Inventariseren van ontwerp
Bereken de oppervlakten van een door de school aan te reiken voorbeeld tuinplan. Gebruik daarbij het voorbeeld formulier Lijst oppervlakten.