## 2.3 Bestellijsten

Besteliijsten
Vanaf het ontwerp en het beplantingsplan moetje besteliijsten maken. Deze lijsten zijn zowel voor intern gebruik (de uitvoerder van het werk) als extern gebruik (de leveranciers van de diverse materialen). Maak ze daarom gerubriceerd en gealfabetiseerd zodat er alle benodigde gegevens vanaf te lezen zijn. Vanaf deze besteliijsten wordt het materiaal besteld.
Besteiiijst Een bestellijstis een lijst waarop aantallen, soorten kwaliteit (lever¬maten) vermeld staan.

Achtereenvolgens komt het maken van de volgende bestellijsten aan de orde:
Beplanting;
Dode materialen;
Meststoffen;
Grond.

Bestellijst beplanting
Deze lijst is afgeleid van de beplantingslijst van het beplantingsplan. Hierop staan de volgende rubrieken:
Aantal;
Soort;
Leeftijd en aard;
Lengte in cm;
Stamomtrekincm;
Gemiddelde doorsnede in cm;
Opmerkingen.

De kwaliteitseisen geef je aan door een codering. Deze codering kom je in veel catalogussen van (handels-)kwekers tegen en geeft aan wat je kan krijgen. Raadpleeg de catalogus van de leveranciers waarbij je het plantmateriaal bestelt, zo is er afstemming tussen vraag en aanbod. Wees duidelijk in je bestellingen. Hieronder zie je een overzicht van veel gebruikte aanduidingen en hun afkortingen.

In het bestek, met de daarbij behorende plantenlijst, kunnen nog aparte eisen zijn opgenomen. Deze kunnen betrekking hebben op:

- Veredelingshoogte;
- Onderstam;
- Kluit/wortelpruik diameter;
- Lengte/dikte verhouding;
- Vertakking;
- Kroonvorm.

Er kan ook verwezen worden naar vakinformatie, bijvoorbeeld 'Kwaliteitsnormering Laan-en Parkbomen', waarin je omschrijving van de specifieke eisen kunt terug vinden.

Verwerkingsopdracht 3:
Het maken van een bestellijst beplanting
Maak met behulp van een voorbeeld beplantingsplan de bestellijst. Gebruik hiervoor de voorbeeld bestellijst (uit de Standaard).

Bestellijst dode materialen
De gegevens voor een bestellijst dode materialen haal je uit de ontwerptekening. Op deze lijsttref je een aantal rubrieken aan:

- Aantal;
- Soort;
- Afmeting;
- Kwaliteitseis.

Aantal
Bij het berekenen van de hoeveelheden is geen rekening gehouden met verliezen door breuk, inklink e.d. Hiervoor zijn geen vaste percentages te geven, het is afhankelijk van het ontwerp, de verwerkingswijze of het materiaal. Kleine paadjes geven een groter verliespercentage dan grote paden.
Zet het percentage verlies, dat je verwacht, op je totaallijst van dode materialen neer. Later, bij de nacalculatie, kun je dan zien of je materiaal tekort kwam of over had. Zo ontwikkel je eigen ervaringsnormen.

Soort
Wees bij het vermelden van de soort op de lijst zo volledig mogelijk, dus materiaal, kleur, type, e.d.

Afmeting
De maten, hoogte, lengte, dikte, diameter, van hetprodukt in meters of millimeters

Kwaliteit
Voor vele bouwstoffen bestaan standaardeisen en keurings¬voorschriften. Veel materialen worden gekeurd door instituten zoals KOMO, KIWAen KEMA. De keuring gebeurtvolgens NEN-normen. Deze gekeurde materialen worden voorzien van een keurmerk of begeleidend certificaat.

Als je eerst een totaallijst van dode materialen maakt, werkt dat overzichtelijk. Deze totaallijst splits je vervolgens op naar de verschillende leveranciers.

Meststoffen
Door eerst een grondmonster te (laten) steken ( zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.5) en dit vervolgens te onderzoeken in een laboratorium weet je precies welke bemesting er uitgevoerd moet worden. Er zijn verschillende instellingen, die dit doen. De resultaten van zo'n onderzoek worden vastgelegd in een verslag van onderzoek. Hierin staan de waardering van de bemestingstoestand, het analyseresultaat, de streefgetallen en het advies. Dit advies is het uitgangspunt voor het opstellen van de lijst meststoffen. De hoeveelheden worden per 100 m2 aangegeven. Je rekent deze hoeveelheden om naar de werkelijke oppervlakten. Soms zijn de geadviseerde hoeveelheden uitgedrukt in kilogram zuivere meststof dan moetje dit omrekenen in kilogram kunstmeststof. Indien er ook organische mest gegeven wordt moeten de hoeveelheden, die in deze mest voorkomen van het bemestingsadvies afgetrokken worden.

Enkele onderzoekbureaus:

- Bedrijfslaboratorium voor grond en gewasonderzoek te Oosterbeek.

- Centraal Bodemkundig Buro Deventer