# Debuggen met een seriële verbinding

Bij het maken van een programma kun je informatie via de ledjes van de Micro:bit laten zien. Je kunt bijvoorbeeld de waarde van een sensor tonen via de ledjes. Een nadeel van deze manier van testen is dat het blokje om de ledjes op de Micro:bit aan te passen relatief veel processortijd kost. Je ziet daardoor minder goed wat er precies gebeurt.

Een alternatief is gebruik te maken van een seriële verbinding. Daarvoor zul je wat moeten installeren op je computer en dus wel voldoende rechten moeten hebben.

Ga naar https://www.microbit.co.uk/td/serial-library en volg de stappen. Je moet twee programma's installeren (dit wordt uitgelegd op de genoemde site)

1. een driver
2. terminal emulator

Je kunt dan de volgende regels om informatie te laten zien op het scherm van je computer.

Of, als je wilt dat er bij staat wat het is:

Om de gegevens te kunnen zien moet je:

- de Micro:bit via de USB-kabel hebben aangesloten op je computer.
- de terminal emulator hebben gestart en daarin:
  - de juiste seriele poort (waarschijnlijk "mbed Serial Port") hebben geselecteerd (zie meer uitleg hierover op de bovenstaande website)
  - de snelheid van de seriele verbinding (baud rate) op 115200 hebben gezet.

Je krijgt dan iets als hieronder te zien