## Stap 1: Aansluiten van de drukknop

Maak de volgende opstelling.

De bovenste rij op het breadboard in het plaatje hierboven is dus de min (0V), de rij daaronder is de plus (3V). Het knopje is dus verbonden met pin P0 en de min (0V).

Het drukknopje heeft vier pinnen, die twee aan twee zijn verbonden. Als je het knopje indrukt worden alle vier pinnen met elkaar verbonden. Zie: http://www.teachwithict.com/uploads/5/5/8/2/5582303/published/button-fig-1.png?1531054399.

Je kunt nu op pin P0 meten of het knopje wordt ingedrukt. Belangrijk is om eerst te testen of dit werkt. Dat kan bijvoorbeeld met het volgende programma. Probeer het uit en kijk of het knopje werkt. Als je het knopje indrukt moet er een hartje verschijnen op de Micro:bit.

Enkele opmerkingen voor de experts:

- De pinnen P0, P1, P2, maar ook P5 en P11 hebben een ingebouwde weerstand, die hoeft er dus niet bij worden geplaatst.
- De Micro:bit heeft een ingebouwde pull-up, zie ook: https://makecode.microbit.org/reference/pins/set-pull.