## Stap 1 Aansluiten van de led

Maak de onderstaande opstelling (die is gelijk aan Voorbeeld: aansluiten LED en drukknop). Je ziet:

- De led is aangesloten op pin 1.
- We gebruiken een weerstand van 47 Ohm om te voorkomen dat de led doorbrandt
- De platte kant van de led sluiten we aan op de min (0V). Je kunt ook kijken naar de pootjes van de led: het korte pootje sluiten we aan op de min (0V).

Test of de led werkt, bijvoorbeeld met onderstaande programma. Dit programma laat het lampje steeds met een andere sterkte branden. Daarbij is 1023 de maximale waarde.

Let op: we gebruiken hier ‘pauzeer’ puur voor het testen. In de module leer je hoe je hiervoor een timer kunt gebruiken, zie cyclus 2 - timers.