## Over PWM: Pulse With Modulation

In het voorbeeld bij stap 1 zie je al een toepassing van Pulse With Modulation (PWM). De Micro:bit kan namelijk alleen maar een spanning van 3 volt of 0 volt op de pinnen zetten. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld 1,5 volt op de pin te zetten en daarmee de led minder fel te laten branden. De led is dus aan (3V) of uit (0V).

Toch is er een oplossing om de led minder fel te laten branden. De Micro:bit wisselt de spanning op de pin heel snel tussen 0V en 3V. Als de spanning voor 50% van de tijd 0 volt is, dan zal de led maar half zo sterk branden. Als de spanning 25% van de tijd 0 volt is, en dus 75% van de tijd 3 volt, dan zal de led op 75% sterkte branden. Je ziet niet dat de led steeds aan en uit gaat omdat het heel snel achter elkaar gaat. Dit noemen we Pulse Width Modulation.

De figuur hieronder laat drie situaties zien. Het gemiddelde geeft aan hoe sterk de led zal branden.

Bron: Wikipedia.

Je hoeft maar weinig te doen om PWM te gebruiken. Je gebruikt ‘schrijf analoog pin … naar …’ en de Micro:bit handelt het verder af. Als je de led op 50% gebruik je bijvoorbeeld het onderstaande blokje. De waarde is 512, omdat dat de helft is van 1023, wat het maximum is.