## Aansluiten van de ultrasoonsensor

De ultrasoonsensor werkt op een spanning van 5V en de Micro:bit geeft maar 3,3 Volt. Daarom gebruiken we een externe bron. De batterijhouder met 3 batterijen geeft slechts 4,5 volt af, maar dat blijkt toch voldoende te zijn voor de ultrasoonsensor. Je hebt dus nodig:

- Een ultrasoonsensor
- Een batterijhouder voor 3 AAA batterijen

Let op: sluit deze batterijhouder voor 3 batterijen nooit rechtstreeks op de Micro:bit aan, de Micro:bit kan door de hogere spanning kapot gaan. Als je de Micro:bit op batterijen wilt aansluiten, gebruik dan de batterijhouder voor 2 batterijen.

Je kunt het onderstaande schema gebruiken om de ultrasoonsensor aan te sluiten. De trigger van de sensor is aangesloten op pin 1 en de echo is aangesloten op pin 0. Let op de zwarte verbinding aan de linkerkant, vergeet deze niet.