## Krukas buigen

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder of buizenknipper
- Uitbramer of kalibreerset met boormachine
- Winkelhaak
- Buigtang voor koperen buis ( met een schuifblok in het buigbeen v.d. tang )
- Buigtang voor flexibele buis

Opdracht 3: Krukas buigen

Uitleg:

1. Buig een bocht van 45 graden in de buis.
2. Teken het begin en het einde van deze bocht af.
3. Buig dan de tweede en de derde bocht in de buis.
4. Je moet voor het buigen van de tweede en de derde bocht de buigtang zodanig op de buis zetten dat de haak van de tang tegen het einde van de eerste bocht aanligt.
5. Dat einde heb je immers afgetekend na het buigen van de eerste bocht.
6. Nu alleen nog controleren of de maat klopt en of de bochten in elkaars verlengde liggen.
7. Nu moet eigenlijk het midden van de krukas boven de kruisende buis liggen. Doet hij dat ook?

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - Stalen CV buis - 580 x Ø 13/15