# Flexibele kunstofleiding en perskoppelingen

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buizenknipper
- Kalibreerset met boormachine
- Gradenboog
- Buigtang voor flexibele buis
- Perstang

Opdracht 1: Flexibele kunstofleiding buigen en perskoppeling persen.

Uitleg:

1. Teken het midden af en ga vandaaruit naar beide zijde werken en buigen.

2. Denk aan het terug rekenen van de radius van het buigijzer.

3. Meet de maten na.

4. Plaats perskoppeling en pers hem af.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - flexibele kunstofleiding - 1830 x Ø 16
- 1 - 90º Knie perskoppeling - Ø 16

Instuctiefilmpje over knippen, kalibreren en perssen van flexile buis https://www.youtube.com/watch?v=sFVCvtWKNt8

Flexibele kunstofleiding buigen https://www.youtube.com/watch?v=77vYEqRGWOw&feature=youtu.be