# Werken met pvc

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Zaag / Buissnijder
- Uitbramer

Opdracht 1: PVC rioleringbuis verlijmen.

Uitleg:

1. Lees voor dat je deze opdracht gaat maken de bijlage die in de onderstaande link staat.

Uitleg over PVC binnenriolering

2. Bekijk de instructie video.
3. Maak alle buizen op lengte.
4. Ontbramen
5. Teken de mof diepte af.
6. Ontvet de buis.
7. Lijm de buis in elkaar.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - PVC buis - 1830 x Ø 32
- 2 - 90º PVC knie - Ø 32
- 1 - 45º PVC knie - Ø 32
- 1 - PVC T-stuk 45º - Ø 32
- Ontvetter
- PVC lijm

Instructiefilm over PVC verlijmen https://www.youtube.com/watch?v=27t2_msadvQ