# Optrompen en zacht solderen

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder
- Uitbramer
- Optromper / Optromptang
- Brander
- Laspitaansteker
- Schuurlinnen en schuurspons

Opdracht 1: Optrompen en zacht solderen.

Uitleg:

1. Snijd 10x buisje van 45 mm.
2. Verwarm de buisjes tot kersenrood en koel ze af in water.
3. Tromp de buisjes op.
4. Buisjes schuren.
5. Invetten met S39.
6. Solderen met zilvertin.
7. Doorzagen ter controle.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 2 - Koperenbuis - 475 x Ø 13/15
- 1 - S-39
- 1 - Zilvertin

Instructiefilm over koperenbuis optrompen en zacht solderen https://youtu.be/1dKJvDBKN1g