## Opdracht 1:

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Kuizenknipper
- Kalibreerset met boormachine
- Gradenboog
- Buigtang voor flexibele buis
- Schroevendraaier
- Perstang

Opdracht 1: Aansluiten flexibele kunstofleiding

Uitleg:

De koperenbuis en de wastafel zijn inmiddels geplaatst. De muurplaten en buisklemmen moeten gemonteerd worden. Maak de aansluiting van koperenbuis naar de kraan met flexibele kunstofleiding en overig materiaal.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 2 - Flexibele kunstofleiding- 2000 x Ø 16
- 10 - buisklemmen - Ø 16
- 2 - koperen knelring- Ø 16
- 2 - Enkele muurplaten met perskoppeling - 1/2 duims x Ø 16
- 2 - Stopkraan
- 1 - Wastafelkraan
- 10 - Schroeven 3x35