## Opdracht 3:

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder
- Uitbramer
- gradenboog
- Buigtang voor koperen buis ( met een schuifblok in het buigbeen v.d. tang )
- Bahco

Opdracht 3: Aansluiten van het expansievat vanaf T-koppeling.

Uitleg:

Het expantievat is bevestigd op de muur en de T-koppeling van de retour CV leiding ook. Buig een CV buig 15 mm en sluit het expantievat aan op de retour cv leiding.

Materiaal opdracht 3:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - Stalen CV buis- 700 x Ø 13/15
- 2 - Knelring- Ø 15