## Opdracht 4:

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder
- Uitbramer
- Gradenboog
- Buigtang voor koperen buis ( met een schuifblok in het buigbeen v.d. tang )
- Radiatorsleutel
- Bahco

Opdracht 4: Aansluiting radiator vanaf T-koppeling.

Uitleg:

De radiator hangt alleen zit er geen radiatorknop, aftapkraan, ontluchtingsnippel of aansluiting voor de retourleiding op. Sluit de radiator aan op de T-koppeling van de basisleiding aanvoer en retour.

Materiaal opdracht 4:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 2 - Stalen CV buis- 700 x Ø 13/15
- 4 - Knelring- Ø 15
- 1 - Radiator kraan 1/2 duims x Ø15
- 1 - Ontluchter 1/2 duims
- 1 - Aftapkraan 1/2 duims
- 1 - Stop 1/2 duims
- 1 - Rol Teflon tape