# Optrompen en hard solderen

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder
- Uitbramer
- Optromper / Optromptang
- Brander
- Laspitaansteker
- Schuurlinnen en schuurspons
- Invetmiddel S 39
- Zilver / koperstaaf

Opdracht 1: Optrompen en hard solderen.

Uitleg:

1. Snijd 10x buisje van 45 mm.
2. Verwarm de buisjes tot kersenrood en koel ze af in water.
3. Tromp de buisjes op.
4. Buisjes schuren.
5. Invetten met S39.
6. Solderen met koperstaaf.
7. Doorzagen ter controle.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 2 - Koperenbuis - 475 x Ø 13/15
- 1 - S-39
- 1 - koperstaaf

Instructiefilm over koperenbuis optrompen en hardsolderen https://www.youtube.com/watch?v=Vjeq0I19PFM&app=desktop