## Sprong buigen

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder of buizenknipper
- Uitbramer of kalibreerset met boormachine
- Winkelhaak
- Buigtang voor koperen buis ( met een schuifblok in het buigbeen v.d. tang )
- Buigtang voor flexibele buis

Opdracht 2: In stalen buis sprong buigen

Uitleg:

1. Meet eerste maat af.
2. Meet radius van buigtang terug.
3. Buig 45 graden in de buis.
4. Controleer de bocht met gradenboog.
5. Leg de buigtang met de buis recht voor je neer.
6. Leg een buis in het verlengde van de buis en meet vanaf het hart van de buis over de buigtang van het hart naar einde buigtang.
7. Buig andere bocht van 45 graden terug.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - Stalen CV buis - 360 x Ø 13/15