## Buigen 90º bochten

Benodigde gereedschap:

- Duimstok of rolmaat
- Potlood
- Buissnijder of buizenknipper
- Uitbramer of kalibreerset met boormachine
- Winkelhaak
- Buigtang voor koperen buis ( met een schuifblok in het buigbeen v.d. tang )
- Buigtang voor flexibele buis

Opdracht 1: Koperen en flexibele kunststof buigen

Uitleg:

1. Bekijk de uitleg video.
2. Meet de eerste maat af.
3. Meet radius van buigtang terug.
4. Buig 90 graden en conteroleer met een gradenboog.
5. Meet de volgende maat af (denk aan hart maten).
6. Meet radius buigtang terug.
7. Buig 90 graden en conteroleer met een gradenboog.

Materiaal opdracht 1:

Aantal - omschrijving - maatvoering (lengte x breedte x Ø doorsnee in mm)

- 1 - Koperenbuis - 475 x Ø 13/15
- 1 - Flexibele kunstofbuis - 475 x Ø 16