# 3. Keuzebepalende fase

Op basis van de morfologische kaart hebben wij in de vorige fase de door ons gewenste oplossingsvarianten in zicht gekregen. Naast het maken van de juiste keuzes konden wij ons nu concentreren op het maken van een prototype. Wij kwamen tot het idee om met een conceptontwerp te gaan werken om daarna tot nog betere resultaten te kunnen komen m.b.t. ons eindontwerp.

Nadat wij het materiaal, de vorm en de geschatte afmetingen hebben bepaald, hebben wij handschetsen getekend van onze prototype (bijlage 3a en 3b).

Nu konden wij over gaan naar het maken van een prototype zelf (foto 1 en 2) en vervolgens naar het moment dat wij voor het eerst daadwerkelijk de werking ervan konden uitproberen. Enigszins teleurstellend, zijn wij tot de ontdekking gekomen dat deze prototype niet naar onze verwachtingen bleek te werken. Onze conclusie was, dat wij voor het eindontwerp andere vorm en, op basis van het morfologisch overzicht, ook andere materialen zullen toepassen. Tevens hebben wij besloten dat het eindontwerp compacter gemaakt moest worden.

Om de correcte maten toe te kunnen passen hebben wij onze constructieberekeningen geraadpleegd (bijlage 4). Daaruit bleek dat de krachten (bijlage 5a en 5b), die op de bepaalde onderdelen uitgeoefend worden, zodanig klein zijn, dat wij daar eigenlijk niet per se rekening mee hoeven te houden. Daarom hebben wij, in het geval van de as en de steunen, voor wat robuustere uitvoering (grotere maten) gekozen.

Bijlage 3a: Handschets 1 van de prototype

Bijlage 3b: Handschets 2 van de prototype

Foto 1 van de prototype

Foto 2 van de prototype

Bijlage 4: Constructie berekeningen

Bijlage 5a: VLS schets

Bijlage 5b: Berekeningen van krachten