# 4. Vormgevende fase

In deze fase hebben wij het volgende in samenhang aan de orde laten komen: de materiaalkeuze, de keuze van het fabricageproces en de gewenste afmetingen. Al deze bepalingen zijn gebaseerd op onze eerdere beslissingen en zullen de uiteindelijke vorm van onze “Perpetuum Mobile- Eigenwijze ventilator” bepalen.

Zoals bij het maken van de prototype zijn wij ook eerst begonnen met het tekenen van handschetsen op basis van de door ons eerder gekozen concrete materialen en maten (bijlage 6 en 7). Na het tekenen van een schets hebben we aan de hand van het programma ‘Solid Works’ “professionele” tekeningen ontworpen (bijlage 8a, 8b en 8c).

Bij het testen van het eindontwerp is gebleken dat ook hier, net als in de prototype, de wielen niet wilden draaien. Na het analyseren van dit probleem en het opnieuw bekijken van een tal You Tube filmpjes, hebben wij bedacht om aan de binnenkant van de wielen een schuine rand af te draaien (bijlage 9) om zo een grotere aanrakingsvlak voor de kogel te creëren. Het was volgens ons ook van belang dat deze schuine rand ruw bleef voor een betere grip (grotere wrijving) tussen de kogel en de wielen. Al deze oplossingen bleken echter niet te werken. We kunnen concluderen dat het maken van een perfecte Perpetuum Mobile helaas niet mogelijk blijkt te zijn.

Bijlage 6: Handschets 1 eindotwerp

Bijlage 7: Handschets 2 eindontwerp

Bijlage 8a: SOLID WORKS samenstellingstekening van de ventilator - 2 sheets

Bijlage 8b: SOLID WORKS "Explopded view" van de assemblage

Bijlage 8c: SOLID WORKS Drawing Exploded view

Bijlage 9: Handschets schuinerand wiel