## damwanden plaatsen

Damwandplanken hebben een profiel. Aan de ene kant een uitsparing (groef) en aan de andere kant een uitstulping (messing).

Bij de theorie over hout heb je gelezen dat hout krom trekt. Als je kijkt naar de jaarringen, kun je zien naar welke kant het hout krom trekt of gaat trekken. Door de damwandprofielen om en om te plaatsen, voorkom je slingering. Vaak wordt de fout gemaakt om de profielen de grond in te slaan. Door te tikken loopt de messing uit de groef en gaat de damwand iets scheef weglopen. Op grotere afstanden zie je dat de planken onderling gaan kieren.