## plaatsen

De werkvolgorde.

1. palen plaatsen. Tip: hoekpalen scheef naar buiten zetten! Bij het spannen zal de paal recht komen te staan. Palen via inzichten op 1 hoogte plaatsen. De afstand tussen de palen is afhankelijk van de gaassoort en hoogte. Bij het plaatsen van een raster met gaas is de afstand tussen 2 palen ongeveer 3 meter.

2. schoorpalen plaatsen. Tip: plaats een steen of stuk hout onder de grond tegen de schoor. Bij het aanspannen zal de schoor minder snel weglopen. Zie afbeelding.

3. spandraden + draadspanners plaatsen.

4. Gaas aan 1 zijde vastzetten. Met een spanijzer en lier het gaas strak trekken en bevestigen aan de palen. Een klein spanijzer voor kleine stukken zie je hieronder op de afbeelding. Je kunt ook een ijzeren balk op de plekken waar het gaas zit (schuin) inzagen. Het gaas komt klem in de balk te zitten. Aan de balk zit een oog gelast. Met een lier kun je nu het gaas aanspannen

5. Met de draadtang zet je om de 30 centimeter het gaas vast aan de spandraden.