## schutting plaatsen

De werkvolgorde bij het plaatsen van een schutting met schuttingelementen is:

1. inmeten.

2. palen plaatsen

3. L beslag plaatsen

4. Schuttingdelen bevestigen.

Zie de link en de instructievideo hieronder.

Je kunt ook een schutting maken van planken. Vaak worden de planken afwisselend voor en achter de paal bevestigd. Door de planken dichter naast elkaar te zetten dan de plankdikte, krijg je een overlap. Hierdoor heb je geen doorkijk als je recht voor de schutting staat.

De werkvolgorde is dan:

1. inmeten

2. palen plaatsen.

3. planken bevestigen

aanleg schutting