# praktijkopdracht Module-7A Tools-schroefmaat en driepuntsmeting opdracht 7.121

Deze opdracht bestaat uit 6 verschillende meetblokken die je met een voldoende moet afsluiten.

Je krijgt voor de opdracht in totaal 4 lesuren van 60 minuten tijd.

Je maakt deze opdracht in de praktijkruimte van module-7 maintenance practices van de Aircraft Maintenance & Training School.

Beste student:

Voordat je met het uitvoeren van deze opdracht begin dien je eerst de bijbehorende theorie te bestuderen uit het lesboek van module-7 deel-1 hoofdstuk-4 maintenance practices over het gebruik van meetgereedschap.

    Week no
    Monday
    Tuesday
    Wednesday
    Thursday
    Friday
    Total
    TOTAL:

Vul hierboven je tijd in die je aan deze opdracht hebt besteed.

Toolnummer: | Calibratie geldigheid tot:

Vul hierboven je gebruikte tooling en calibratie geldigheid in.

Naam student: Studentnummer:

ACC trainer: Stempel trainer:

Behaald cijfer:

- De lesstof over het werken met de schroefmaat kun je vinden in deel 1 van het module 7 boek, hoofdstuk 4.
- Voer de metingen uit met behulp van een analoge schroefmaat en vul de gemeten waardes in op de aangegeven plaats bij de opgaven.
- Gebruik bij het maken van de opgave de aangegeven meetblokjes ( meet nooit vanaf het papier omdat dit niet maatvast is)
- Meet de waardes zo nauwkeurig mogelijk op in millimeters , dit staat in de opgave aangegeven.
- Vul de maat in op 2 cijfers achter de komma (0,01) bij milimeters, vergeet niet het cijfer voor de komma ook in te vullen
- Meet de waardes zo nauwkeurig mogelijk in bij inches, dit staat in de opgave aangegeven.
- Vul de maat in op 3 cijfers achter de punt (0.001) bij inches, vergeet niet het cijfer voor de punt ook in te vullen
- Vraag eventueel extra uitleg aan je instructeur.
- De uitgevoerde metingen zijn officieel en tellen voor het eindcijfer van je module-7 maintenance practices resultaat.

Ga naar onderstaande link om met de meetoefening te beginnen.

https://maken.wikiwijs.nl/137066/Module_7_maintenance_practices_opdracht_7_260___kopie_1

Als je eindresultaat van je metingen lager is dan 75% dien je alle metingen opnieuw uit te voeren.