## Dubbelwerkende cinlinder

Benodigdheden

Figuur 3

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop
- 3x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 3
2. Plaats de 2 handbediende 3/2 ventielen met de druk knop op het bord
3. Sluit de slangen aan.
4. Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel links op het bord.
5. Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder links.
6. Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel rechts op het bord.
7. Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder rechts.
8. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.
9. De lucht stroomt nu door naar het ventiel.
10. Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?
11. Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?
12. Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Benodigdheden

Figuur 4

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 1x Handbediende 5/2 ventiel, draaiknop
- 3x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Vervang nu de 2 handbediende 3/2 ventielen met druk knop, door het handbediend 5/2 ventiel met draaiknop, zie figuur 4.
2. Laat nu de cilinder in en uitgaan.
3. Wat is het verschil tussen figuur 3 en figuur 4?
4. Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.