## Snelheidsregelventiel

Benodigdheden

Figuur 5

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop
- 2x snelheidsregelventiel
- 6x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Plaats de onderdelen op het bord zoals in figuur 5
2. Bevestig de luchtslangen op de juiste plaats. (werk vanaf verdeelblok naar drukknop, naar het snelheidsregelventiel en daarna naar de cilinder).
3. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel.
4. De lucht stroomt nu door naar het ventiel.
5. Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?
6. Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?
7. Wat gebeurt er als je aan het linker snelheidsregelventiel draait?
8. Wat gebeurt er als je aan het rechter snelheidsregelventiel draait?
9. Wat gebeurt er als je een snelheidsregelventiel helemaal dichtdraait?
10. Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Benodigdheden

Figuur 6

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 1x Handbediende 5/2 ventiel, draaiknop
- 2x snelheidsregelventiel
- 5x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Vervang nu de 2 handbediende 3/2 ventielen met drukknop, door het handbediend 5/2 ventiel met draaiknop, zie figuur 6.
2. Laat nu de cilinder in en uitgaan.
3. Wat is het verschil tussen figuur 5 en figuur 6?
4. Stel de cilinder zo in dat hij snel uitgaat en langzaam dicht.
5. Stel de cilinder nu zo in dat hij met de cilinder een klem langzaam dicht laat gaan en snel kan openen.
6. Wat is het verschil tussen vraag 4 en vraag 5 hierboven?
7. Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.