## Rolbediend ventiel

Benodigdheden

Figuur 8

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 2x Rolbediend 3/2 ventiel
- 2x Snelheidsregelventiel
- 1x Handbediende 3/2 ventiel, draaiknop
- 1x luchtbediend 5/2 ventiel
- 10x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Plaats de onderdelen op het bord, zie figuur 8.
2. Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van handbediende 3/2 ventiel, met draaiknop.
3. Sluit vanaf het handbediende 3/2 ventiel, met draaiknop op nummer 2 een luchtslang nummer 1(P) van luchtbediende 5/2 ventiel.
4. Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van de linker rolbediende 3/2 ventiel.
5. Sluit vanaf het verdeelblokje een luchtslang aan op nummer 1(P) van de rechter rolbediende 3/2 ventiel.
6. Sluit de linker Rolbediende 3/2 ventiel vanaf nummer 2 een luchtslang op nummer 14 van luchtbediende 5/2 ventiel.
7. Sluit de rechter Rolbediende 3/2 ventiel vanaf nummer 2 een luchtslang op nummer 12 van luchtbediende 5/2 ventiel.
8. Sluit nummer 4 van de luchtbediende 5/2 ventiel aan op het linker snelheidsregelventiel (invoer nummer 1 of (P), kijk goed naar de pijltjes)
9. Sluit nummer 2 van de luchtbediende 5/2 ventiel aan op het rechter snelheidsregelventiel, (invoer nummer 1 of (P), kijk goed naar de pijltjes)
10. Sluit het linker snelheidsventiel aan op de linkerzijde van het dubbelwerkend cilinder.
11. Sluit de rechter snelheidsventiel aan op de rechterzijde van het dubbelwerkend cilinder.
12. Draai de blauwe schuif open.
13. Laat de cilindertang langzaam automatisch in en uitschuiven.
14. Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.