## Luchtbediende ventiel

Benodigdheden

Figuur 7

- 1x Dubbelwerkende cilinder
- 2x Handbediende 3/2 ventiel, drukknop
- 1x luchtbediend 5/2 ventiel
- 7x rode luchtslangen

Te volgen stappen bij aansluiten

1. Plaats de onderdelen op het bord, zoals in figuur 7
2. Sluit een luchtslang aan vanaf het verdeelblokje aan op nummer 1(P) van de linker handbediend 3/2 ventiel drukknop.
3. Vanaf het handbediend 3/2 ventiel drukknop nummer 2 ga je naar luchtbediend 5/2 ventiel naar nummer 14.
4. Vanaf luchtbediend 5/2 ventiel nummer 4 ga je naar de linkerkant van de dubbelwerkende cilinder.
5. Sluit een luchtslang aan vanaf het verdeelblokje aan op nummer 1(P) van de rechter handbediend 3/2 ventiel drukknop.
6. Vanaf het handbediend 3/2 ventiel drukknop nummer 2 ga je naar luchtbediend 5/2 ventiel naar nummer 12.
7. Vanaf luchtbediend 5/2 ventiel nummer 2 ga je naar de rechterkant van de dubbelwerkende cilinder.
8. Zorg dat je op elke ventielaansluiting een slang hebt aangesloten dus ook op nummer 1(P) van het luchtbediend 5/2 ventiel. Deze haal je vanaf het verdeelblok.
9. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel open.
10. De lucht stroomt nu door naar het ventiel.
11. Wat gebeurt er als je de linker knop drukt?
12. Wat gebeurt er als je de rechter knop drukt?
13. Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.