## Enkelwerkende cilinder

Benodigdheden

Figuur 1

- 1x Enkelwerkende cilinder
- 1x Handbediend 3/2 ventiel met drukknop
- 2x Luchtslang

Te doorlopen stappen bij aansluiten

1. Plaats de cilinder op het bord zoals in figuur 1.
2. Plaats het ventiel met de groen drukknop op het bord.
3. Sluit de slangen aan.
4. Vanaf het verdeelblok een slangetje naar nummer 1 (perslucht) op het ventiel.
5. Tweede slangetje van nummer 2 ventiel naar de cilinder.
6. Draai de blauwe hoofdschuif bij het reduceerventiel open.
7. De lucht stroomt nu door naar het ventiel.
8. Wat gebeurt er als je op de groen knop drukt?
9. Wat gebeurt er als je deze weer loslaat?
10. Draai de blauwe hoofdschuif weer dicht.

Benodigdheden

Figuur 2

- 1x Enkelwerkende cilinder
- 1x Handbediend 3/2 ventiel met draaiknop
- 2x Luchtslang

Te doorlopen stappen bij aansluiten

1. Vervang nu het ventiel met de groene drukknop door de 3/2 ventiel met handbediende knop. Zie figuur 2
2. Wat gebeurt er als je de draaiknop naar rechts draait?
3. Wat gebeurt er als je je knop loslaat?
4. Draai de knop nu naar links, wat gebeurt er?
5. Demonteer alles en berg de onderdelen netjes op waar dat je ze gepakt hebt.