## 1.5 Het spanningsverschil meten

Subdoelen

In dit tussenlesje gaan we het hebben over hoe je het spanningsverschil kunt meten. Hierbij horen onderstaande leerdoelen:

Het spanningsverschil meten

In de voorgaande uitleg: 2.1 spanning (de basis) hebben we het begrip spanning omschreven als de hoeveelheid elektrische energie (uitgedrukt in joule) die wordt meegegeven aan 1 Ampère stroom, per seconde of volgens het vrachtwagenmodel: de hoeveelheid pakketjes dat een vrachtwagen per seconde meekrijgt. Stel dat een spanningsbron een spanning levert van 6 Volt dan zal 1 ampère stroom dus 6 joule aan energie meekrijgen, per seconde. Bij een lampje zal deze energie vervolgens worden afgegeven.

Bij het meten van de spanning, meten we eigenlijk het spanningsverschil: Voor het lampje had 1 ampère stroom nog 6 joule aan energie mee, per seconde en na het lampje niets meer. Het spanningsverschil is dan dus 6 Volt. Dit wordt in de video hieronder toegelicht (bekijk vanaf 3:11-3:30):

[Alles Is Natuurkunde [EDU]]. (2013, 17 februari). Elektriciteit: Grootheden & Eenheden [YouTube]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=1Ddrrm8Tg18&list=PLlhvxWJL9N-AOpR3uhqH49mcX7m4B8fZ0&index=2 https://www.youtube.com/watch?v=1Ddrrm8Tg18&list=PLlhvxWJL9N-AOpR3uhqH49mcX7m4B8fZ0&index=2

In bovenstaande video wordt uitgelegd dat je de spanning kunt meten door een spanningsmeter (voltmeter) parallel aan te sluiten. Hierdoor wordt het spanningsverschil gemeten (het verschil in spanning voor het lampje en na het lampje). Bij het aansluiten van de spanningsbron lijkt het erop dat er nog een weg bijkomt voor de stroom om naar toe te gaan. Als je kijkt naar de video zie je echter dat dit niet gebeurd. De stroom volgt gewoon de weg die deze al aan het volgen was. Dit komt doordat de spanningsmeter een hele grote weerstand heeft. De stroom wordt hierbij heel erg tegengehouden, zelfs zo erg dat er geen stroom naartoe gaat.

Spanning meten bij verschillende schakelingen

De manier van meten van de spanning verandert niet. Je sluit de spanningsmeter steeds parallel aan in de stroomkring. Als je echter in de praktijk metingen gaat verrichten bij verschillende schakelingen dan kan je een bepaald verband ontdekken. Je kan kijkend naar dit verband onderscheid maken tussen twee soorten schakelingen met elk hun eigen eigenschappen:

1. Een serieschakeling;
2. Een parallelschakeling.

Klik op de link en ontdek wat het begrip inhoudt en welk verband te ontdekken valt met betrekking tot de spanning.

Oefeningen

Verwerk de leerstof met onderstaande oefeningen:

Test

Test of je de leerdoelen behaald hebt met onderstaande diagnostische toets: