## Stroomkring

Een stroomkring is een route die elektronen afleggen vanaf de spanningsbron (het hoofdkantoor), naar een ontvanger of ontvangers en weer teruggekomen bij de spanningsbron. Bij een stroomkring is het dus belangrijk dat de stroom rond kan stromen.

Kijkend naar het vrachtwagenmodel is een stroomkring de beschikbare route die de vrachtwagens kunnen afleggen om vanaf het hoofdkantoor bij de ontvanger terecht te komen en weer terug te komen. Je hebt twee soorten stroomkringen:

1. Een gesloten stroomkring

Bij een gesloten stroomkring zijn er geen onderbrekingen langs de route. De vrachtwagens (in werkelijkheid: de elektronen) kunnen hun route rijden en hun taak vervullen.

Figuur 1: een gesloten stroomkring. Links in werkelijkheid: de elektronen kunnen hun route afleggen vanaf de spanningsbron naar de lamp en terug. Rechts volgens het vrachtwagenmodel: de vrachtwagens kunnen hun weg afleggen vanaf het hoofdkantoor naar de ontvanger en terug.

2. Een open stroomkring

Bij een open stroomkring zijn er wel onderbrekingen langs de route. De vrachtwagens (in werkelijkheid de elektronen) kunnen hun route niet rijden en hun taak niet vervullen.

Figuur 2: een open stroomkring. Links in werkelijkheid: de schakelaar staat open, de elektronen kunnen dus niet naar de lamp toe om de elektrische energie af te geven met als gevolg dat de lamp niet gaat branden. Rechts volgens het vrachtwagenmodel: de brug staat open, de vrachtwagens kunnen dus niet naar de ontvanger met als gevolg dat de ontvanger niet tevreden zal zijn.

Een stroomkring vs. een schakeling

Het begrip stroomkring en schakeling lijkt erg op elkaar, echter is het niet hetzelfde:

- Het geheel van elektrische componenten (onderdelen) waarmee je een circuit bouwt noem je een schakeling. Zo'n schakeling kan meerdere routes (stroomkringen) bevatten.

Een schematische weergave van een schakeling noem je een schakelschema. Klik op de link om te leren hoe je zo'n schakelschema schakeling afleest en hoe je zelf zo'n schakeling tekent.