## Parallelschakeling

Bij een parallelschakeing heb heb je meer dan één stroomkring, er zijn meerdere routes voor de stroom om te volgen. Een parallelschakeling heeft de volgende kenmerken:

1. De stroom splitst bij een vertakking;
2. De spanning is hetzelfde in elke vertakking;
3. Als één lampje in de parallelschakeling kapot gaat, dan zullen andere lampjes blijven branden.

De stroom splitst bij een vertakking

In Figuur 1 zie je een parallelschakeling op drie manieren weergegeven. In plaatje 1 kan je zien hoe een parallelschakeling bestaande uit een spanningsbron, twee lampjes, twee schakelaars en draden er in de praktijk uit ziet. In plaatje 2 zie je het bijbehorende schakelschema. Plaatje 3 is ter verduidelijking dat de stroom zich verdeeld bij een parallelschakeling.

De stroom in plaatje 3 is weergeven als auto's. In de figuur is te zien dat er twee opties zijn voor de auto's om te rijden (er zijn twee stroomkringen):

1. Vanaf het hoofdkantoor (de spanningsbron) naar lamp 1 en terug;
2. Vanaf het hoofdkantoor (de spanningsbron) naar lamp 2 en terug.

Bij twee identieke lampjes zal de helft van de stroom route 1 nemen en de andere helft route 2. Zijn het niet twee identieke lampjes dan zal de stroom zich niet eerlijk verdelen over de lampjes. Dit hangt af van de weerstand van de lampjes (bekijk in de link de alinea: Weerstand bij een parallelschakeling (meerdere wegen)).

Figuur 1: een parallelschakeling 1) in de praktijk, 2) schematisch, 3) volgens het vrachtwagenmodel

De spanning is hetzelfde in elke vertakking;

In Figuur 2 zie je de parallelschakeling volgens het vrachtwagenmodel. Zoals we eerdere hebben beschreven heeft de stroom twee opties:

1. Vanaf het hoofdkantoor (de spanningsbron) naar lamp 1 en terug;
2. Vanaf het hoofdkantoor (de spanningsbron) naar lamp 2 en terug.

In beide gevallen hebben de vrachtwagens nog al hun pakketjes bij zich die ze bij het hoofdkantoor hadden gekregen, op het moment dat ze aankomen bij een lampje. Over elk lampje staat dus dezelfde hoeveelheid spanning als dat de spanningsbron levert.

Figuur 2: parallelschakeling, de spanning is bij elke vertakking hetzelfde.

Voordelen van een parallelschakeling

Vergeleken met een serieschakeling biedt een parallelschakeling een aantal voordelen:

1. Je kunt elk apparaat met een eigen schakelaar aan en uitzetten.
2. Als één apparaat kapot gaat, kunnen de andere apparaten blijven werken.
3. Elk apparaat krijgt de volledige spanning van de spanningsbron.