// Het programmablok void setup wordt eenmaal beschreven
void setup () {
   pinMode(2, OUTPUT);     // We geven aan dat de led-pin-aansluiting een output is (spanning moet geven)
   pinMode(3, OUTPUT);     // Dat doen we ook voor deze led-pin-aansluiting

 }

// Het programmablok void loop herhaalt zich keer op keer
void loop () {
   digitalWrite(2,HIGH);   //signaal hoog op led-pin-aansluiting 2 (led is aan)
   digitalWrite(3,LOW);    //signaal laag op led-pin-aansluiting 3 (led is uit)
   delay(1000);		   //wachten 1000 ms (= 1 seconde)
   digitalWrite(2,LOW);
   digitalWrite(3,HIGH);   
   delay(1000);
}
