## G. Led aan/uit schakelen met één knop.

In dit onderdeel gaan we een led aan en uit schakelen met behulp van één led.
Wanneer we de knop indrukken moet de led gaan branden en wanneer we de knop nogmaals indrukkken moet de led weer uit gaan.

We bouwen eerst een schakeling met de volgende onderdelen:

- Led
- Knop (button)
- Weerstand voor de led (ongeveer 200 Ω)
- Weerstand bij de schakelaar (10 kΩ)

Arduino code led aan/uit schakelen met één knop

Opdracht G.
Er zit een fout in de tekening van de schakeling!
1. Wat is er fout? Geef door aan je docent!