

int tijd = 50;                                        // hiermee wordt de vertraging ingesteld

void setup() {

for(int thisPin = 2; thisPin <=9; thisPin++) {        //Deze for-loop stelt de pinnen 2 t/m 9 in als 'output'
  pinMode(thisPin, OUTPUT);
  }

}

void loop() {

for (int thisPin = 2; thisPin <=9; thisPin++) {       //Deze for-loop zet de LED's van pinnen 2 t/m 9 één voor één aan
  digitalWrite(thisPin, HIGH);
  delay(tijd);
   digitalWrite(thisPin, LOW);                        //De LED wordt na de vertraging direct weer uitgeschakeld
  }

for (int thisPin = 9; thisPin >=2; thisPin--) {       //Deze for-loop zet de LED's van pinnen 9 t/m 2 één voor één uit
  digitalWrite(thisPin, HIGH);
  delay(tijd);
  digitalWrite(thisPin, LOW);                         //De LED wordt na de vertraging direct weer uitgeschakeld
  }
}