## Elektronisch slot maken met Arduino

Je kunt een Arduino op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld om een elektronisch slot te maken. Hier kun je zien hoe je (eenvoudig) een elektronisch slot kunt maken.
Je hebt de volgende onderdelen nodig:
- Arduino UNO
- Servomotor (kleine elektrische motor)
- LED's (Groen & Rood)
- Weerstanden (220 Ω)
- 3 x 4 Keypad
- Breadboard
- Draadjes (tip: gebruik verschillende kleuren voor de duidelijkheid)
Bouw hiermee de volgende schakeling:

Gebruik de volgende code op de Arduino:

Keypad + Servo Aansturen

Wat kun je aanpassen aan de code?

- Het wachtwoord van het slot (password).
- De tijd dat het slot open blijft staan. Dit is normaal ingesteld op 5 seconden (5000 ms).
- De hoek die de servomotor moet gaat draaien (tussen de 0 en 180 graden)