## Programmeren en codes met een Arduino

Uitleg Arduino code (programmeren)

De code bestaat uit twee onderdelen, namelijk: de ‘void setup’ en de ‘void loop’.
Tijdens de ‘void setup’ worden alle instelling uitgevoerd voor het programma.
De ‘void loop’ blijft de commando’s die er in staan oneindig herhalen.

Commando: | Betekenis: | Wat zie je gebeuren?
pinMode(2, OUTPUT) | Hiermee stel je pin 2 op de Arduino in als uitgang (output). | Niets.
digitalWrite(2, HIGH) | De Arduino pin 2 krijgt hiermee een ‘hoog’ signaal (de LED gaat aan). | LED gaat aan.
delay(1000); | Het programma wacht nu precies 1000 miliseconden (1000 miliseconden komt overeen met één seconde). | Wacht 1 seconde.
digitalWrite(2, LOW); | De Arduino pin 2 krijgt hiermee een ‘laag’ signaal (de LED gaat uit). | LED gaat uit
delay(1000); | Het programma wacht nu precies 1000 miliseconden (1000 miliseconden komt overeen met 1 seconde). | Wacht 1 seconde.