# Microfoon en luidspreker

Microfoon en luidspreker

Permanente magneten:
In microfoons en luidsprekers (speakers) kom je twee soorten magneten tegen: permanente magneten en elektromagneten.
Permanente magneten worden meestal gemaakt van ijzer. Het woord permanent betekend: "blijvend, niet veranderlijk." Je kunt de magnetische kracht dus niet zomaar groter of kleiner maken.

De magnetische kracht is op twee plaatsen het grootst. Die plaatsen worden de noord- en de zuidpool van de magneet genoemd. Twee noordpolen stoten elkaar af, en twee zuidpolen doen dat ook. Maar als je een noord- bij een zuidpool brengt, trekken de twee polen elkaar aan.

Elektromagneten worden gemaakt door geïsoleerd koperdraad in een spiraalvorm te wikkelen. Als je stroom door zo'n spoel laat lopen, wordt hij magnetisch. Je kunt de sterkte van deze elektromagneet regelen door de stroomsterkte groter en kleiner te maken. Als je de stroom uitzet, verdwijnt de magnetische kracht weer.

Een elektromagneet heeft een noord- en zuidpool, net als een gewone magneet. Als je de stroom de andere kant op laat lopen, verwisselen de noordpool en zuidpool van plaats.

De sterkte van een elektromagneet hangt af van:
- De stroomsterkte door de spoel
- het aantal windingen van de spoel

Als je een elektromagneet wilt maken, moet je dus een spoel nemen met veel windingen en daar een grote stroom doorheen sturen.

De microfoon
Een microfoon is gemaakt om geluidstrillingen om te zetten in een elektrisch signaal. Je kunt dit signaal naar een versterker sturen of opnemen met een computerprogramma. Natuurlijk kun je ook dit signaal bekijken op het scherm van een oscilloscoop.

Hiernaast is een schematische weergave gegeven van een microfoon. De belangrijkste onderdelen zijn een magneet, een spoel en een membraan (een dun plaatje). De microfoon werkt als volgt:
1) Als er geluidstrillingen bij de microfoon aankomen, gaat het membraan trillen. De spoel die aan het membraan vastzit, beweegt mee.
2) Doordat de spoel heen en weer beweegt rond de magneet, verandert het magnetisch veld in de spoel voortdurend.
3) Door het veranderende magnetisch veld wordt er een wisselspanning opgewekt tussen de uiteinden van de spoel.

Het resultaat is een elektrisch signaal dat dezelfde informatie bevat als het oorspronkelijke geluid. Zowel de amplitude als de frequentie komen overeen.

De luidspreker
Een luidspreker (speaker) is gemaakt om een elektrisch signaal om te zetten in geluidstrillingen. Zo'n signaal is een spanning die voortdurend verandert: een wisselspanning.

Hiernaast is een afbeelding van een luidspreker weergegeven. De belangrijkste onderdelen zijn een magneet, een spoel en een conus (een dun rond vel). De luidspreker werkt als volgt:
1) Als je een wisselspanning op de uiteinden van de spoel ziet, gaat er een wisselstroom door de spoel lopen.
2) De spoel wordt dan een elektromagneet waarvan de polen steeds omwisselen.
3) De elektromagneet wordt afwisselend aangetrokken en afgestoten door de permanente magneet.
4) De elektromagneet laat de conus heen en weer bewegen. Op deze manier wordt de lucht rond de luidspreker in trilling gebracht.
Als je hard in (oude) luidssprekers schreeuwt kan deze onbedoeld gaan werken als microfoon.

Oefenvragen microfoons en luidsprekers.pdf