# Oscilloscopen

Oscilloscopen en de bijbehorende oscillogrammen:
Hiernaast zie je een afbeelding van een oscilloscoop. Een oscilloscoop is een apparaat wat tonen kan weergeven op een scherm. Deze tonen kan hij weergeven door op het scherm de trillingen van het geluid op te laten lichten. Wanneer een toon wordt weergeven op het scherm noemen we dat het oscillogram.
Een oscillogram ziet er als volgt uit:

Een oscillogram kun je als volgt aflezen. Op de y-as staat de geluidssterkte afgebeeld. Deze geluidssterkte wordt vaak ook wel de amplitude genoemd. Hoe hoger de amplitude, hoe harder het geluid. Op de x-as wordt de tijd aangeduid, soms in seconden (bij hele lage frequenties) en soms in milliseconden (bij hoge frequenties).

Soms staat de tijd niet letterlijk op de x-as aangegeven, maar geeft het oscillogram aan hoeveel seconden één hokje bedraagt. Dit geven ze dan aan in ms/div. Dit betekent milliseconden per hokje.
Kijk maar naar de volgende afbeelding, misschien lukt het je zelf om de trillingstijd te bepalen:

Je kunt in een oscillogram gebruiken om af te lezen wat de trillingstijd is van de geluidsgolf en wat de frequentie is. Hiervoor is een stappen plan handig:
1) Bepaal wat de trillingstijd is in het oscillogram. Dit kun je doen door naar één trilling te kijken en af te lezen wat de tijd is die de trilling nodig heeft om te voltooien. Let goed op of het de tijd in seconden of milliseconden staat. In onze afbeelding kunnen we zien dat één trilling 0,05 seconden duurt.

2. Je kunt ook meerdere trillingen bekijken. Je neemt bijvoorbeelde 3 trillingen en kijkt naar de tijd die daar bij hoor. Deel die totale tijd door 3 (het aantal trillingen) en je komt op het zelfde antwoord uit.

3. Bereken nu de frequentie. Dit doe je door de formule van vorige paragraaf te gebruiken.
f = 1 / T
f = 1 / 0,05 = 20Hz

Vergeet niet dat je frequentie altijd uitdrukt in hertz!

Oefenopgaves oscillogram

Antwoorden oefenopgaves oscillogram