## Manieren van warmte afgifte

Warmteafgifte

Bij de verbranding ontstaat warmte. Warmte is een energievorm. Als er sprake is van een temperatuurverschil zal de warmte afgegeven worden.

Sommige stoffen zijn goed warmtegeleidend zoals koper en sommige geleiden warmte minder goed zoals steen.

Hoe groter het temperatuurverschil des te groter de warmteafgifte.

Nu is het zaak om zoveel mogelijk warmte uit de rookgassen te halen om zo zuinig mogelijk te stoken. Dit noemen ze het rendement. Deze warmte moet afgegeven worden aan het cv-water of de transportlucht die deze warmte dan transporteren naar de ruimtes om het daar af te geven.

De afgifte van warmte kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:

- door straling
- door stroming
- door geleiding

Straling

Warmtestraling is bijvoorbeeld de warmte die je voelt van de zon. Hetzelfde voel je bij een vlam. Als je je hand op enige afstand houdt zal de warmte door straling voelbaar zijn.

Stroming

Warmteoverdracht door stroming vindt plaats door verwarmde deeltjes die in beweging zijn of komen.

Bijvoorbeeld als lucht verwarmd wordt zal deze warme lucht opstijgen. Dit kun je voelen als je bij een radiator in de buurt staat.

Geleiding

Warmtegeleiding vindt plaats door een stof. Als je je hand op een radiator legt zul de warmte voelen. Ook als je een staafje metaal verwarmd met een vlam zal je snel aan de andere zijde de warmte in het staafje voelen.