## Werken met een brander

## Werken met een (Bunsen)brander.

Titel:
Werken met de brander.

Onderzoeksvraag:
Hoe gebruik je veilig een brander?

Materialen:

- Brander,
- Gasslang,
- Gaskraan,
- Aansteker of lucifers.

Werkwijze/uitvoering:

VOORBEREIDING

Controleer of de luchtschroef (1) dicht is. De luchtschroef zit dan tegen de schoorsteen aan.

Controleer of de gasschroef (2) is afgesloten. De schroef is maximaal in de brander gedraaid.

Controleer of de gaskraan (geel) is afgesloten De gaskraan zit aan de labtafel. De knop is niet ingedrukt.

Op de kraan staat de letter G, deze is normaal leesbaar (rechtop).

Controleer of de schoorsteen (5) vast zit.

GAS AANSTEKEN

Draai de gaskraan (3), de gele knop op de labtafel, aan.

Je drukt de knop in en draait een kwartslag, de letter G staat nu gedraaid:

Doe de aansteker aan of steek een lucifer aan. Houd de aansteker/lucifer direct boven de schoorsteen. Je hand houd je hierbij naast de schoorsteen.

Draai de gasschroef één slag open en steek het gas aan. De brander brandt nu met een goed zichtbare gele vlam van ongeveer 10 cm hoog.

Beschrijf bij iedere stap je waarnemingen op je practicumverslag.

VEILIGHEID
Als je de brander even niet gebruikt, draai dan de luchtring dicht.
De gele vlam is goed zichtbaar voor jou en je klasgenoten!
Let op. De schoorsteen is na gebruik van de brander heet!

Je kunt drie soorten vlammen maken. Onderzoek hoe je dit voor elkaar krijgt

Schrijf bij je conclusie op hoe je dit gedaan hebt.